Huananzhi X99-BD4 (Rev 1.33) Подходит для всех ревизий
BIOS 2022/09/06 (X9BD4005)
v001:
 - добавлена поддержка Resizable BAR (SAM)
 - открыт доступ к настройке таймингов (название пункта "Memory Timings & Voltage Override")
 - BCLK 100.00MHz (0.00% SSC)
 - Убран звук бипера при загрузке

Андервольтинг по схеме -50(70) -50 -50. 
Рабочий анлок после выхода из сна.
Уменьшено энергопотребление процессора без нагрузки.